**Membuat Mini Server**

**(Armbian, Pi-Hole, Open Media Vault, Nginx, Mysql Mikhmon)**

**Setting STB Armbian**

1. Siapkan STB Root
2. Burn Armbian Ke SD Card menggunakan Echer
3. Masukkan SD Card kedalam STB
4. Ketik di terminal *system update,* maka otomatis reboot ke Armbian

**Setting Pi-Hole**

1. Login Terminal Armbian
2. Update System *sudo apt-get upgrade*
3. Reboot System
4. Setting IP Address Static
5. Install Pi-hole curl *-sSL https://install.pi-hole.net | bash*
6. Ikuti langkah install pada terminal pi-hole
7. Setelah selesai catat admin password pi-hole (pihole123)

Source: <https://blog.cryptoaustralia.org.au/instructions-for-setting-up-pi-hole/>

**Setting Netdata**

**Setting Adguard**